Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

Bruel&Kjaer 4006

Princip mikrofonu	Elektret		
Charakter kapsle	malá – 1/2“  (<16mm)	Tlakový /kapcita:13pF	
Charakter elektroniky	Fet,transformátorový výstup		
Směrové charakteristiky	koule 		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz  (=-40dBre.1V/Pa+/-2dB)		
Citlivost	10  mV/Pa     		
Prahová hladina šumu    (dle A-weigh.)	15dB         		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	27dB         		
Poměr signál/šum S/N    (dle A-weigh.)			
Poměr signál/šum S/N     (CCIR468-3)			
Max. hladina akustic. Tlaku  (SPL)	129dB  (*135dB)     	Pro< 0,5% THD (*<1%THD) 	
Dynamický rozsah	>120dB		
Výstupní impedance	75 Ohm		
Doporučovaná min. vstup. Imped.			
Útlum PAD			
Elektronický filtr			
Napájení - spotřeba			
Napájení - typ	48V 		
Typ konektoru	XLR-3		
Povrchová úprava	Matný černá		
Rozměry	16 x 165 mm		
váha	150,0g		
Vhodnost použití:
* = prioritně	  * výborný na ambientní snímání A/B, Decca3,…. Činely, room
………..vyvážený, konkrétní, ale suchý zvuk, výborný „Handling Noise“	
Příbuzné a starší modely:
	4003 pro vysokonapěťový zdroj HMA4000 – lepší některé parametry. Stereoset 3530A vč. příslušenství	
Standardní příslušenství
	>case  >.objímka   >“windčus“
>černá a stříbrná mřížka pro přímé a difúzní zvukové pole	Mnoho doplňků technických i měnící charakter snímání	
Cena k tomuto datu	56.682,- vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	AudioPro	www.audiopro.cz	
Autor :	Lejčko		
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)
        4,20	

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka: cena je dle mého názoru přetažená.
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících