Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

Neumann – Gefell CMV563 & M7S

Princip mikrofonu	Kapacitní		
Charakter kapsle	Velká 1“  		
Charakter elektroniky	Plně lampová  (EC92)		
Směrové charakteristiky	Ledvina – M7(S)		
Frekvenční rozsah	40 – 18 000Hz		
Citlivost	16  mV/Pa     		
Prahová hladina šumu (dle A-weigh.)			
Prahová hladina šumu (CCIR468-3)			
Poměr signál/šum (dle A-weigh.)			
Poměr signál/šum (CCIR468-3)			
Max. hladina akustic. tlaku		
	
Výstupní impedance			
Doporučovaná min. vstup. Imped.			
Útlum PAD			
Elektronický filtr			
			
Napájení - spotřeba			
Napájení - typ	Vlastní napájecí zdroj N61		
Typ konektoru	„tuchel“		
Povrchová úprava	Matný nikl		
Rozměry			
váha			
Vhodnost použití:
* = prioritně
	Room drums, akordeon, žestě, zpěv,….. méně vhodné pro extrémně slabé nebo silné signály	
Příbuzné a starší modely:
	 Starší modely - Kapsle M7 a redukce, zdroj N58
Dále kapsle M8(S)- osmička, M9- koule, M55K - koule 	
Standardní příslušenství
	držák		
Cena k tomuto datu	Nevyrábí se		
Obchodní zastoupení pro ČR			
Autor :	Lejčko		
hodnocení autorem
        3,68	

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“        „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících