Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

Neumann TLM103 

Princip mikrofonu	Kapacitní		
Charakter kapsle	Velká – 1“ - jednoduchá		
Charakter elektroniky	beztransformátorový výstup TLM		
Směrové charakteristiky	Ledvina 		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz		
Citlivost	21  mV/Pa     		
Prahová hladina šumu    (dle A-weigh.)	 7dB        		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	17,5dB         		
Poměr signál/šum S/N    (dle A-weigh.)	87dB		
Poměr signál/šum S/N     (CCIR468-3)	76,5dB		
Max. hladina akustic. Tlaku  (SPL)	138dB       	pro 0,5% THD 	
Dynamický rozsah	131dB		
Výstupní impedance	50 Ohm		
Doporučovaná min. vstup. Imped.	>1000 Ohm		
Útlum PAD			
Elektronický filtr			
Napájení - spotřeba	3,0 mA 		
Napájení - typ	48V +/-4V         		
Typ konektoru	XLR-3		
Povrchová úprava	Matný nikl – ni/ černá - mt		
Rozměry	60 x 132 mm		
váha	500g		
Vhodnost použití:
* = prioritně	* žestě, *smyčce, *zpěv, *aparatury, *perkuse,*akustické kytary,…. * Obzvláště vhodné pro nízké frekvence a tiché nástroje	
Příbuzné a starší modely:
	Set: single ni (mic+držák – nikl), single mt (mic+držák – černý), set ni (mic+pavouk-nikl), set mt (mic+pavouk-černý), stereoset ni (2xmic+2xpavouk+ kufr – nikl), stereoset mt (2xmic+2xpavouk+kufr-černý)	
Standardní příslušenství
	>kufr
>mikr. držák		
Cena k tomuto datu	31.500,- vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	Panter - Praha	www.panter-praha.cz	
Autor :	Lejčko		
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)
        4,28	

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících