Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

Neumann U 87Ai

Princip mikrofonu	Kapacitní		
Charakter kapsle	Velká – 1“ – dvojitá,	Tlakově gradientní	
Charakter elektroniky	Fet, transformátorový výstup		
Směrové charakteristiky	Koule/ledv./osmička **		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz		
Citlivost	20/28/22**  mV/Pa   		
Prahová hladina šumu    (dle A-weigh.)	15/12/14**dB         		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	26/23/25**dB         		
Poměr signál/šum S/N    (dle A-weigh.)	79/82/80**dB		
Poměr signál/šum S/N     (CCIR468-3)	68/71/69**dB		
Max. hladina akustic. Tlaku  (SPL)	117 / 127*dB  *(PAD)     	pro 0,5% THD 	
Dynamický rozsah	105 dB min.		
Výstupní impedance	200 Ohm		
Doporučovaná min. vstup. Imped.	>1000 Ohm		
Útlum PAD	- 10 dB		
Elektronický filtr	Low cut		
Napájení - spotřeba	0,8 mA 		
Napájení - typ	48V +/-4V         	DIN 45596	
Typ konektoru	XLR-3		
Povrchová úprava	Matný nikl – Ni /matná černá - mt		
Rozměry	56 x 200 mm		
váha	500g		
Vhodnost použití:
* = prioritně	* zpěv!, * čelo a kontrabas, *klavír a spinet, dřeva (fagot, hoboj, klarinet), tuba, pozoun, ak.kytary, perkuse,…………	
Příbuzné a starší modely:
	U87i, U67	
Standardní příslušenství
	>dřevěný case
 		
Cena k tomuto datu	75.000,- vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	Panter-Praha	www.panter-praha.cz	
Autor :	Lejčko		
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)
        4,49	

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících