Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

RODE K2 

Princip mikrofonu	Kapacitní		
Charakter kapsle	Velká – 1“ (25mm)		
Charakter elektroniky	Lampový(6922) /// FET výstup - beztransformátorový		
Směrové charakteristiky	Proměnná od koule po osmičku 		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz		
Citlivost	16  mV/Pa  = 36dB  +/-2dB		
Prahová hladina šumu    (dle A-weigh.)	10dB         		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	         		
Poměr signál/šum S/N    (dle A-weigh.)	81dB		
Poměr signál/šum S/N     (CCIR468-3)			
Max. hladina akustic. Tlaku  (SPL)	162dB       	pro 1% THD @ 1kHz 	
Dynamický rozsah	150dB		
Výstupní impedance	200 Ohm	+30 dBu / 1%THD	
Doporučovaná min. vstup. Imped.			
Útlum PAD			
Elektronický filtr			
Napájení - spotřeba	<? mA 		
Napájení - typ	Externí zdroj         		
Typ konektoru	XLR		
Povrchová úprava	Matný nikl		
Rozměry	0 x 0 mm		
váha	0,0g		
Vhodnost použití:
* = prioritně	* 	
Příbuzné a starší modely:
		
Standardní příslušenství
	>kufr
>odpruž.objímka SM2 
>“napáječ a kabel		
Cena k tomuto datu	21.290,- vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	Disk	www.disk.cz	
Autor :			
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících