Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

RODE NT1A 

Princip mikrofonu	Kapacitní		
Charakter kapsle	Velká – 1“ (25mm)		
Charakter elektroniky	Fet, beztransformátorový výstup		
Směrové charakteristiky	ledvina 		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz   		
Citlivost	25  mV/Pa  = 31,9dB  +/-2dB		
Prahová hladina šumu    (dle A-weigh.)	5dB         		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	         		
Poměr signál/šum S/N    (dle A-weigh.)	88dB		
Poměr signál/šum S/N     (CCIR468-3)			
Max. hladina akustic. Tlaku  (SPL)	137dB       	pro 1% THD @ 1kHz 	
Dynamický rozsah	132dB		
Výstupní impedance	100 Ohm		
Doporučovaná min. vstup. Imped.			
Útlum PAD			
Elektronický filtr			
Napájení - spotřeba			
Napájení - typ	P48, P24         		
Typ konektoru	XLR-3		
Povrchová úprava	Matný nikl		
Rozměry			
váha	682,0g		
Vhodnost použití:
* = prioritně	* perkuse & činely, brass, ak.kytary, …. Home recording-zpěv, el kytary…..velmi čistý, ale ostrý zvuk.	
Příbuzné a starší modely:
	NT1 doprodej	
Standardní příslušenství
	>obal
>držák		
Cena k tomuto datu	7.490,- vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	Disk	www.disk.cz	
Autor :	Lejčko		
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)
        3,44	

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících