Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

Shure KSM 141

Princip mikrofonu	elektret		
Charakter kapsle	malá 1/2“		
Charakter elektroniky	Fet, beztransformátorový výstup		
Směrové charakteristiky	Ledvina – koule (mechanické přepn.) 		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz		
Citlivost	-37dB (0dB = 1V/Pa ) = cca14  mV/Pa     		
Prahová hladina šumu    (dle A-weigh.)	14dB         		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	         		
Poměr signál/šum S/N    (dle A-weigh.)	80dB		
Poměr signál/šum S/N     (CCIR468-3)			
Max. hladina akustic. Tlaku  (SPL)	139dB (154/164 PAD) pro2,5kOhm zátěž        	134 dB (149 /159PAD) pro1kOhm zátěž	
Dynamický rozsah	125dB (2,5kOhm), 120dB(1kOhm)		
Výstupní impedance	150 Ohm		
Doporučovaná min. vstup. Imped.	>1kOhm                                      (output clipping při 2,5kOhm = 9dBV)		
Útlum PAD	-15/-25 dB		
Elektronický filtr	0 (17Hz filtr) /-6dB na 115Hz / -18dB na 80Hz		
Napájení - spotřeba	<4,65 mA 		
Napájení - typ	48V+/-4 		
Typ konektoru	XLR-3		
Povrchová úprava	Matný nikl		
Rozměry	20 x 146,0 mm		
váha	156,0g		
Vhodnost použití:
* = prioritně	>>> dle firemního materiálu: vocal, close- miking- piano, guitar, violins, drums and percussion,… el. Guit.cab, brass&woodwind, doublebass&kick, overhead, orchestras…, room ambience 	
Příbuzné a starší modely:
	KSM 137 verze - pouze ledvinová charakteristika (15.490,-)
Stereosetty KSM141 a KSM137	
Standardní příslušenství
	>kufr
> objímka 
		
Cena k tomuto datu	19.490,- vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	Praha Music Center	www.pmc.cz	
Autor :	Lejčko		
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)
        3,90	

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících