Parametry mikrofonu udávané výrobcem (překlad a úprava autor)

Studio Projects B1

Princip mikrofonu	Kapacitní		
Charakter kapsle	Velká – 1“/3mikronů		
Charakter elektroniky	Fet, beztransformátorový výstup		
Směrové charakteristiky	Ledvina 		
Frekvenční rozsah	20 – 20 000Hz		
Citlivost	- 34dB (0dB = 1V/Pa)   		
Prahová hladina šumu     (dle A-weigh.)	12dB        		
Prahová hladina šumu      (CCIR468-3)	         		
Poměr signál/šum           (dle A-weigh.)	82dB		
Poměr signál/šum            (CCIR468-3)			
Max. hladina akustic. tlaku	137dB      		
Dynamický rozsah			
Výstupní impedance	200 Ohm		
Doporučovaná min. vstup. Imped.	>1000 Ohm		
Útlum PAD			
Elektronický filtr			
Napájení - spotřeba	<3,0 mA 		
Napájení - typ	48V 	DIN 45596	
Typ konektoru	XLR-3		
Povrchová úprava	Matný nikl		
Rozměry	53 x 226 mm		
váha	762,6g		
Vhodnost použití:
* = prioritně		
Příbuzné a starší modely:
	B 3 - 3xsměrová charakteristika (6.687,-)	
Standardní příslušenství
	>obal
>držák
>“windčus“		
Cena k tomuto datu	3.308,-vč.DPH		
Obchodní zastoupení pro ČR	FunAudio	www.funaudio.cz	
Autor :			
hodnocení autorem (bez ohledu na cenu)

>Odkaz na článek<	
0,0

Vaše hodnocení        „5“         „5“ = nejlepší	
Poznámka:
		
00

                           HODNOTIT
                               >ZDE<
                    počet hodnotících